RFID고정형 일반

이번 시간에는 RFID고정형리더기 일반저울 사용병원의 입출고 사용방법에 대해 알아보도록하겠습니다. 교육은 교재를 통한 이론 교육 후 실제 프로그램을 통한 시연으로 진행하겠습니다./

우선 병원에서는 태그발행을 하여야 합니다./

대형병원 중 자체 태그발행기를 보유한 곳은 태그발행기를 이용하여 하여 직접 태그를 발행합니다. 태그발행기를 보유하지 않은 병원은 태그공급업체에서 구매하여 사용합니다./

태그 발행 정지위치 설정값이 잘못 되어 있거나, 태그발행기 부속 품에 이물질이 끼어 있을 경우에는 태그 출력률이 낮으며 에러가 많이 발생하므로, 사용자는 태그발행기의 주기적인 관리가 필요합니다./

다음 단계는 태그를 부착하는 단계입니다./

전자태그는 폐기물 종류에 맞게 전용용기에 전용용기에 부착합니다. 액상 또는 손상성 폐기물이 담겨져 있는 플라스틱 전용용기에는 용기 상단에 태그를 부착하는 것이 인식이 잘됩니다./

다음 단계는 보관창고 입고 단계입니다./

고정형리더기가 설치된 보관창고에 입고하기 전에 사용자는 판넬내부에 있는 컨트롤 PC,리더기 및 전자저울의 전원이 켜져 있는지 확인을 하시고, 켜져 있지 않다면 전원을 켜주셔야 합니다./

사용자는 자동으로 실행된 RFID프로그램상의 ‘폐기물 입고’버튼을 클릭하시고 전자저울에 폐기물 박스를 계근합니다./

폐기물 종류가 같은 2-3개의 박스를 동시에 입고 시킬 경우에는 박스를 동시에 전자저울에 올려 놓으셔야 합니다./

중량 계근이 끝나면 안테나가 인식이 되면서 현재 입고된 폐기물정보인 폐기물종류, 성상, 중량 등이 화면에 출력됩니다. 작업의 실수가 있었다면 취소 버튼을 클릭하여 취소를 하실수 있습니다. 단 가장 최근에 작업한 파란색으로 표시된 폐기물만 취소 가능합니다./

마지막 폐기물까지 작업이 끝났다면 반드시 ‘첫화면으로’ 버튼을 클릭하여 ‘시스템 초기화면’으로 이동해야 작업이 완료됩니다./

다음 단계는 폐기물 출고 단계입니다./

폐기물 출고시 사용자는 프로그램 초기화면에서 ‘폐기물 출고’버튼을 클릭하면 입고되어 있는 폐기물 정보가 화면에 출력이 됩니다./

카트등을 사용하여 폐기물을 고정형리더기에 출고 안테나에 통과시킵니다. /

입고된 폐기물이 출고인식이 되면서 파란색으로 변합니다. 인식이 완료되면 차량번호를 선택하고 작업종료 버튼을 클릭합니다. /

만일 인식이 안된 폐기물이 있는 경우는 ‘작업종료 버튼을 클릭 후 인식이 안된 폐기물의 화면 좌측 체크박스를 체크 하시거나 전체 출고일 경우 화면 좌측 하단의 ’전체선택‘ 버튼체크를 하면 됩니다./

다음 단계로 운반자 인증을 하기위해서는 사용자는 화면 중앙 하단의 운반자 인증 버튼을 클릭하신 후 운반자 인증카드를 입고용 안테나에 인식시키면 됩니다./

마지막으로 화면 우측하단의 ‘전송’ 버튼을 클릭하시면 모든 작업이 종료되면서 인계서가 자동으로 생성이 됩니다. 전송된 인계서는 올바로시스템의 RFID 배출현황에서 확인이 가능합니다./

지금부터 실제 RFID의료폐기물관리시스템을 사용하여 시연을 해드리겠습니다./

우선 프로그램 첫화면에서 폐기물 입고 버튼을 클릭합니다./

입고화면에서 사용자는 태그가 붙어 있는 폐기물을 전자저울에 계근합니다./

중량계근이 완료되면 화면에 인식된 태그가 화면에 출력됩니다./

‘취소’버튼을 이용해서 최근 작업한 것을 취소할수도 있습니다./

모든 작업이 완료되면 첫화면으로 버튼을 클릭합니다./

다음으로 폐기물이 출고시 ‘출고’ 버튼을 클릭합니다./

사용자는 출고쪽에 있는 안테나에 폐기물을 통과시킵니다./

인식된 폐기물이 화면에 출력됩니다. /

모든 폐기물의 인식이 끝나면 ‘작업종료’를 누르고

수거할 운반자 ‘차량번호’를 선택합니다./

다음으로 ‘운반자 인증’ 버튼을 클릭한후 인증카드를 인식합니다./

마지막으로 전송버튼을 누르면 모든 작업이 완료 됩니다./

이상 고정형리더기를 사용하는 일반병원에서의 사용방법을 알아보았습니다./

다음 시간에는 고정형리더기를 사용하는 대형저울 사용병원에 대해 알아보겠습니다./

감사합니다./