RFID온라인 동영상 시나리오-고정형 처리자 입고 소각

인사말 (1번슬라이드)

이번 시간에는 RFID고정형리더기를 사용하는 처리자의 입고 및 소각처리 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다.

본 교육은 교재를 통한 이론 교육 후 실제 프로그램을 통한 시연으로 진행하겠습니다.

(2번슬라이드)

첫번째 단계는 처리자 입고 단계입니다.

(3번슬라이드)

우선 처리자 입고 쪽 판넬의 컨트롤 PC와 리더기의 전원을 켭니다.

(4번슬라이드)

초기화면에서 폐기물 입고 버튼을 클릭합니다.

다음으로 차량이 계근대에 도착하면 화면의 ‘인식’버튼을 클릭합니다.

(5번슬라이드)

리더기에서 차량을 인식하면 입고될 차량번호 및 폐기물 정보가 화면에 출력되고

화면 상단에 ‘처리자 입고 완료 메시지’가 출력됩니다.

‘첫화면’으로 버튼을 클릭하면 처리자 입고 작업이 완료됩니다.

리더기가 일시적인 작동 불량등으로 작업이 어려울 경우 차량번호를 선택하여 수동으로 입고를 하실 수 도 있습니다.

(6번슬라이드)

다음은 처리자 팔렛입고입니다.

(7번슬라이드)

팔렛이 있는 처리장은 차량입고 후 팔렛 입고 작업을 하셔야 합니다.

먼저 팔렛입고 초기화면에서 ‘폐기물 입고’버튼을 클릭합니다.

작업화면에서 리스트 박스를 이용하여 팔렛을 선택합니다.

팔렛번호선택 버튼을 통해 키패드로도 입력이 가능합니다.

(8번슬라이드)

다음으로 고정형리더기 안테나에 폐기물을 인식합니다.

팔렛에 매핑될 폐기물 종류 및 성상 등 폐기물 정보가 화면에 출력됩니다.

새로운 팔렛을 입고하실 경우에는 ‘작업종료’ 버튼을 누르시고 재입고 작업을 하시면 됩니다

(9번슬라이드)

다음은 처리자 소각 단계입니다.

(10번슬라이드)

프로그램 초기화면에서 ‘폐기물 소각’버튼을 클릭합니다.

다음으로 소각장 리더기 안테나에 폐기물을 인식합니다.

팔렛 소각인 경우에는 팔렛태그를 인식시키면 됩니다.

(11번슬라이드)

소각 인식이 된 폐기물이 화면에 출력되면서 소각처리가 완료됩니다.

팔렛 입고시에는 팔렛별로 정보가 화면에 출력됩니다.

(12번슬라이드)

마지막으로 잔량처리 단계입니다.

잔량처리는 리더기로 인식이 되지 않은 폐기물을 처리하는 메뉴입니다.

(13번슬라이드)

프로그램 초기화면에서 ‘잔량처리’ 버튼을 클릭합니다.

소각 처리되지 않은 폐기물이 화면에 출력됩니다.

전송 버튼 클릭시 잔량 처리가 완료됩니다.

잔량처리는 처리자 입고 후 4일이 지난 폐기물만 처리 가능합니다.

(시연)

그럼 지금부터 처리자 입고 및 소각에 대한 시연을 보여드리도록 하겠습니다.

우선 차량입고에 대해 알아보겠습니다.

처리자 입고 프로그램 초기화면에서 폐기물 입고 버튼을 클릭합니다.

차량이 계근대의 안테나에 인식이 되면 차량번호 및 폐기물 종류, 성상 등 폐기물의 정보가 화면에 출력됩니다.

차량번호를 선택하여 수동으로 입고를 하실 수도 있습니다.

첫화면으로 버튼을 클릭하면 처리자 입고 작업이 완료됩니다.

다음은 팔렛입고입니다.

팔렛입고는 팔렛이 설치된 처리자가 차량입고 후 팔렛에 매핑하는 단계입니다.

팔렛입고 프로그램에서 폐기물 입고 작업버튼을 클릭합니다.

다음으로 팔렛번호를 선택한 후 폐기물을 인식합니다.

팔렛번호선택 메뉴를 통해서 키패드로도 입력이 가능합니다.

인식이 완료되면 팔렛에 담길 폐기물등이 화면에 출력되면서 팔렛 입고 작업이 완료됩니다.

다음으로 처리자소각 단계입니다.

소각 프로그램 초기화면에서 ‘폐기물 소각’버튼을 클릭합니다.

소각장 리더기 안테나에 폐기물을 통과하면 인식된 폐기물이 화면에 출력되면서 소각처리가 완료됩니다.

팔렛 입고시에는 팔렛별로 정보가 화면에 출력됩니다.

이상 처리자의 고정형리더기 사용방법에 대해 알아보았습니다.

감사합니다.